[GeV/c] T Detector Jet p

10 20 30 40 50

[GeV/c] T UE dp

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2