-1 0 1 2 3 4 5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 raw signal

bkgd <v2t*v2> bkgd <v2t>*<v2> (previous inclusive analysis)

ϕΔ ) dN/

trig

(1/N ϕΔ